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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
 ГРИНЛОС ВОЗДУХОВОД
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Технологические параметры системы вентиляции

	2.1
	Состав перемещаемой среды (наименование газов, паров кислот)
	

	2.2
	Концентрация агрессивных веществ в потоке
	

	2.3
	Нормальная температура удаляемого воздуха/газов, °С
	

	2.4
	Максимальная температура удаляемого воздуха/газов, °С
	

	2.5
	Скорость движения воздуха в магистрали (м/с) или расход (м³/ч)
	

	2.6
	Максимальное рабочее давление (разрежение) в сети, Па
	

	3
	Форма сечения воздуховода

	3.1
	Прямоугольное сечение
	Да / Нет

	3.2
	Круглое сечение
	Да / Нет

	3.3
	Другая форма сечения
	

	4
	Размеры прямоугольного сечения

	4.1
	500х500 мм
	Да / Нет

	4.2
	600х600 мм
	Да / Нет

	4.3
	Другие (укажите Ширина х Высота в мм)
	

	5
	Толщина стенки листа для прямоугольного сечения

	5.1
	5 мм
	Да / Нет

	5.2
	8 мм
	Да / Нет

	5.3
	На усмотрение конструктора
	Да / Нет

	5.4
	Другая толщина
	

	6
	Защита прямоугольных воздуховодов от деформации (схлопывания)

	6.1
	Предусмотреть установку наружных ребер жесткости или стальных шпилек в ПП-оболочке с шагом 1-1.5 метра (обязательно для сечений от 500х500 мм и выше)
	Да / Нет

	7
	Внутренний диаметр круглого сечения

	7.1
	200 мм
	Да / Нет

	7.2
	315 мм
	Да / Нет

	7.3
	400 мм
	Да / Нет

	7.4
	500 мм
	Да / Нет

	7.5
	Другие (укажите внутренний диаметр D в мм)
	

	8
	Конструктив круглой трубы

	8.1
	Бесшовная литая (вентиляционная)
	Да / Нет

	8.2
	Сварная из листа
	Да / Нет

	8.3
	Другое исполнение
	

	9
	Тип стыковки элементов

	9.1
	Фланцевое соединение
	Да / Нет

	9.2
	Раструбное соединение
	Да / Нет

	9.3
	Другой тип стыковки
	

	10
	Требуемые фасонные элементы

	10.1
	Отводы (углы 45° / 90°) (укажите количество, шт)
	Да / Нет

	10.2
	Тройники / Крестовины (укажите количество, шт)
	Да / Нет

	10.3
	Переходы с прямоугольного на круглое / с диаметра на диаметр (укажите количество, шт)
	Да / Нет

	10.4
	Заслонки (дроссель-клапаны) регулировочные ручные (укажите количество, шт)
	Да / Нет

	11
	Категория пожарной опасности производства (определяет применимость PPs)
	

	11.1
	Категория А (повышенная взрывопожароопасность)
	Да / Нет

	11.2
	Категория Б (взрывопожароопасность)
	Да / Нет

	11.3
	Категория В (пожароопасность)
	Да / Нет

	11.4
	Некатегорийное производство / Другая
	

	12
	Тип полипропилена

	12.1
	Стандартный химстойкий серый пластик PPH
	Да / Нет

	12.2
	Трудногорючий самозатухающий полипропилен PPs (разрешен МЧС для категорийных производств)
	Да / Нет

	12.3
	Электропроводящий взрывозащищенный полипропилен PPs-el (для взрывоопасных зон класса В-Iа)
	Да / Нет

	12.4
	Другой тип полимера
	

	13
	Место монтажа воздуховодов

	13.1
	Внутри цеха
	Да / Нет

	13.2
	На улице
	Да / Нет

	13.3
	Другое место монтажа
	

	14
	Цветовое исполнение для уличного монтажа

	14.1
	Черный цвет (УФ-стабилизированный полипропилен с защитой от охрупчивания на солнце)
	Да / Нет

	14.2
	Серый или белый цвет (без защиты от УФ)
	Да / Нет

	14.3
	Другой цвет
	



image1.jpeg




image2.png




